Einrichten einer RFCOMM seriellen Schnittstelle unter Linux

bluetooth-applet starten

per hcitool scan die Device-ID des Bluetooth- Gerätes herausbekommen

in /etc/bluetooth/rfcomm.conf eintragen:

#
# RFCOMM configuration file.
#
rfcomm0 {
# Automatically bind the device at startup
bind no;
# Bluetooth address of the device
device 00:12:6F:07:27:25;
# RFCOMM channel for the connection
channel 1;
# Description of the connection
comment "DXM Bluetooth device";
}

als root das Device „binden“

rfcomm -A bind rfcomm0

und schreibbar machen

chmod a+rw /dev/rfcomm0

wenn man jetzt z.B. mit minicom mit 19200 8N1 das Device öffnet, sollte es gehen…