Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Raspi

Wenn man erst mal alle Fehler raus hat, sieht es ganz einfach aus, hier am Beispiel des StromPI 1. Beim Anschliessen nicht vergessen: Die 5 Volt Power gehören an den Micro-USB- Anschluss der StromPI Erweiterungsplatine!

Auf dem Raspi selber das folgende Script im Home- Directory 1) aktuell nur auf openhab angepasst.. per

cd
bash <(curl -s http://koehlers.de/wiki/doku.php?do=export_code&id=smarthome:usvraspi&codeblock=0)

in einem Rutsch runterladen und laufen lassen. Dabei dann noch seine eigenen Credentials als Email- Parameter anpassen.

cat << 'EOF' | tee /home/openhabian/USVcontrol.py #! /usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- import smtplib from email.mime.text import MIMEText import RPi.GPIO as GPIO import time import os def send_msg(title): SERVER = 'smtp.gmail.com' PORT = 587 EMAIL = 'user@gmail.com' PASSWORT = 'xxxxxx' EMPFAENGER = ['user@gmail.com' , 'user2@gmail.com'] SUBJECT = title BODY = """ <html> <head></head> <body> <style type="text/css"> .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg .tg-0ord{text-align:right} .tg .tg-qnmb{font-weight:bold;font-size:16px;text-align:center} </style> <table class="tg"> <tr> <th class="tg-qnmb" colspan="2">Statusmeldung von OpenHabian, siehe Betreff</th> </tr> </table> </body> </html> """ try: # it can easily happen that the network is also down because of the power failure, so we need to catch that error session = smtplib.SMTP(SERVER, PORT) session.set_debuglevel(1) session.ehlo() session.starttls() session.ehlo session.login(EMAIL, PASSWORT) msg = MIMEText(BODY, 'html') msg['Subject'] = SUBJECT msg['From'] = EMAIL msg['To'] = ", ".join(EMPFAENGER) session.sendmail(EMAIL, EMPFAENGER, msg.as_string()) session.quit() except: print ("SMTP- Fehler - keine Nachricht gesendet:",title) GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Hier den entsprechden GPIO-PIN auswaehlen GPIO_TPIN = 24 time.sleep(10) # give the network some time to react at system startup print ("Sicheres Herunterfahren bei Stromausfall (CTRL-C zum Schliessen)") # Set pin as input GPIO.setup(GPIO_TPIN,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN) Current_State = 0 Previous_State = 0 try: print ("Warte auf Initialisierung der Spannungsversorgung...") while GPIO.input(GPIO_TPIN)==1: Current_State = 0 print ("Bereit") send_msg('OpenHabian USV Kontrolle aktiv') while True : Current_State = GPIO.input(GPIO_TPIN) if Current_State==1 and Previous_State==0: print ("Spannungsversorgung ausgefallen!") Previous_State=1 send_msg('OpenHabian STROMAUSFALL!') os.system("sudo shutdown -h now") elif Current_State==0 and Previous_State==1: send_msg('OpenHabian Spannungsversorgung ist wieder zurück!') print ("Spannungsversorgung ist wieder zurück!") Previous_State=0 time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: print ("Quit") GPIO.cleanup() EOF cat << 'EOF' | sudo tee /etc/systemd/system/USVcontrol.service [Unit] Description=Shutdown and alert at USV Power loss Wants=network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/python /home/openhabian/USVcontrol.py Restart=on-failure [Install] WantedBy=default.target EOF cat << 'EOF' As next a editor will open to allow you to adjust your personal Email data To write the changes, press CTL+o, to exit the editor use CTL+x EOF read -p "Press enter to continue" nano /home/openhabian/USVcontrol.py sudo systemctl enable USVcontrol sudo systemctl start USVcontrol echo "Finished - have fun :-)"